Datum:

Kunde:

.2021

**Preisliste klimaPOR Wände**

**Leistung**



**Einheit**

**Menge**

**Preis**

**Katalog-Nr.**

m²

1

EUR

**klimaPOR-Massivwand 49,0 cm LAC 2 Rohdichte = 550**   
**kg/m³**

- haufwerksporig, Hergestellt aus Blähton

- Schalungsglatte Innenseite der Außenwände

entsprechend Leistungsbeschreibung Q-Klasse Q1

durch werkseitig aufgebrachten Kalk-Zement Feinschichtputz   
(Schichtdicke 3 - 5mm)

- Außenseite rauh zur Aufnahme eines Putzes nach DIN 18550   
oder Dämmung

- mit angeformter Deckenaufkantung inkl. 8cm innenliegender   
Dämmung (bei Außenwänden)

- je Wandscheibe 2 Montagedübel im Element enthalten

200028

m²

1

EUR

**klimaPOR-Massivwand 42,5 cm LAC 2 Rohdichte =**   
**550kg/m³**

- haufwerksporig, Hergestellt aus Blähton

- Schalungsglatte Innenseite der Außenwände

entsprechend Leistungsbeschreibung Q-Klasse Q1

durch werkseitig aufgebrachten Kalk-Zement Feinschichtputz   
(Schichtdicke 3 - 5mm)

- Außenseite rauh zur Aufnahme eines Putzes nach DIN 18550   
oder Dämmung

- mit angeformter Deckenaufkantung inkl. 8cm innenliegender   
Dämmung (bei Außenwänden)

- je Wandscheibe 2 Montagedübel im Element enthalten

200030

m²

1

EUR

**klimaPOR-Massivwand 36,5 cm LAC 2 Rohdichte = 550**   
**kg/m³**

***- Vorbehaltlich Wärmeschutzberechnung!***

- haufwerksporig, Hergestellt aus Blähton

- Schalungsglatte Innenseite der Außenwände

entsprechend Leistungsbeschreibung Q-Klasse Q1

durch werkseitig aufgebrachten Kalk-Zement Feinschichtputz   
(Schichtdicke 3 - 5mm)

- Außenseite rauh zur Aufnahme eines Putzes nach DIN 18550   
oder Dämmung

- mit angeformter Deckenaufkantung inkl. 8cm innenliegender   
Dämmung (bei Außenwänden)

- je Wandscheibe 2 Montagedübel im Element enthalten

200020

m²

1

EUR

**H+L Massivwand 24,0cm LC 16/18 RD: 1800kg/m³**

- gefügedichter Leichtbeton

- eine Seite schalungsglatt, eine Seite abgewalzt

- Seiten spachtelfähig entsprechend Leistungsbeschreibung

Q-Klasse Q I

- 2kg/m² konstruktive Bewehrung ist enthalten

- je Wandscheibe 2 Montagedübel im Element enthalten

200070

m²

1

EUR

**H+L Massivwand 20,0cm LC 16/18 RD: 1800kg/m³**

- gefügedichter Leichtbeton

- eine Seite schalungsglatt, eine Seite abgewalzt

- Seiten spachtelfähig entsprechend Leistungsbeschreibung

Q-Klasse Q I

- 2kg/m² konstruktive Bewehrung ist enthalten

- je Wandscheibe 2 Montagedübel im Element enthalten

200069

1

Seite

Datum:

Kunde:

.2021

**Preisliste klimaPOR Wände**

**Leistung**



**Einheit**

**Menge**

**Preis**

**Katalog-Nr.**

m²

1

EUR

**H+L Massivwand 17,5cm LC 16/18 RD: 1800kg/m³**

- gefügedichter Leichtbeton

- eine Seite schalungsglatt, eine Seite abgewalzt

- Seiten spachtelfähig entsprechend Leistungsbeschreibung

Q-Klasse Q I

- 2kg/m² konstruktive Bewehrung ist enthalten

- je Wandscheibe 2 Montagedübel im Element enthalten

200068

m²

1

EUR

**H+L Massivwand 15,0cm LC 16/18 RD: 1800kg/m³**

- gefügedichter Leichtbeton

- eine Seite schalungsglatt, eine Seite abgewalzt

- Seiten spachtelfähig entsprechend Leistungsbeschreibung

Q-Klasse Q I

- 2kg/m² konstruktive Bewehrung ist enthalten

- je Wandscheibe 2 Montagedübel im Element enthalten

200067

m²

1

EUR

**H+L Massivwand 11,5 cm LC 8/9 RD: 1200kg/m³**

- gefügedichter Leichtbeton

- eine Seite schalungsglatt, eine Seite abgewalzt

- Seiten spachtelfähig entsprechend Leistungsbeschreibung

Q-Klasse Q I (Verarbeitungsrichtlinie KlimaPOR)

- 2kg/m² konstruktive Bewehrung ist enthalten

- je Wandscheibe 2 Montagedübel im Element enthalten

200027

2

Seite