Datum:

Kunde:

.2021

**Ratioplan-Vollmontagedecke**

**Leistung**



**Einheit**

**Menge**

**Preis**

**Katalog-Nr.**

m²

1

EUR

**Ratioplan-Vollmontagedecke**

- 20 cm dick, 2,40 m breit aus C35/45 XC1

- Feuerwiderstandsklasse F 30

- Untersicht schalungsglatt

Oberseite abgescheibt

- Verkehrslast 2,75 kN/m²

- Estrichgewicht 1,00 kN/m²

- Bewertes Schalldämm-Maß R´w,P = 54dB Messwert

(Luftschalldämmung, ohne Fußbodenaufbau)

- werkseitiges Bohren der Decken ohne Berechnung

- Auflagerstreifen

- alle Entwässerungsöffnungen sind bauseits auf Durchlässigkeit

zu prüfen

- alle Stoßfugen und Bohrungen sind bauseits vom AG zu

schließen, in alle Fugen ist ein Gewebe- bzw. Fugenband

einzuarbeiten

100000

m²

1

EUR

**Ratioplan-Vollmontagedecke**

- 24 cm dick, 2,40 m breit aus C35/45 XC1

- Feuerwiderstandsklasse F 30

- Untersicht schalungsglatt

Oberseite abgescheibt

- Verkehrslast 2,75 kN/m²

- Estrichgewicht 1,00 kN/m²

- Bewertes Schalldämm-Maß R´w,P = 54dB Messwert

(Luftschalldämmung, ohne Fußbodenaufbau)

- werkseitiges Bohren der Decken ohne Berechnung

- Auflagerstreifen

- alle Entwässerungsöffnungen sind bauseits auf Durchlässigkeit

zu prüfen

- alle Stoßfugen und Bohrungen sind bauseits vom AG zu

schließen, in alle Fugen ist ein Gewebe- bzw. Fugenband

einzuarbeiten

100010

Stück

1

EUR

Treppenanschluss - Konsolauflager

105001

m

1

EUR

Erstellen Schalkante

105002

Stück

1

EUR

Aussparungen < 30x30cm

105010

Stück

1

EUR

Aussparungen > 30x30cm <60x60cm

105011

m

1

EUR

Sonderlasten, Massivstreifen in Platte eingebaut

105020

m²

1

EUR

**Ausführung in F90**

Bei Trägerprofilen ist eine Brandschutzverkleidung durch den

AG anzubringen.

je nach Trägerstärke kann es zu Aufbauten unter der Decke   
kommen

105024

m²

1

EUR

Verstärkung für Wandaufnahme (quer zur Spannrichtung)

105025

m²

1

EUR

Deckenbereich massiv

105026

m

1

EUR

Zulage Schrägen

105028

kg

1

EUR

Ringanker- und Fugeneisen inkl. Winkel geliefert

105030

1

Seite

Datum:

Kunde:

.2021

**Ratioplan-Vollmontagedecke**

**Leistung**



**Einheit**

**Menge**

**Preis**

**Katalog-Nr.**

m

1

EUR

DUZ als gebundener Bügelkorb, Sonderabstellung einseitig mit   
freien Eisen inkl. Zulagebewehrung geliefert

105032

m

1

EUR

DUZ als gebundener Bügelkorb, Sonderabstellung beidseitig mit   
freien Eisen inkl. Zulagebewehrung

105033

m

1

EUR

DUZ-Bewehrung als gebundener Bügelkorb gezeichnet /   
geliefert

105035

kg

1

EUR

DUZ-Bewehrung inkl. Biegezuschlag gezeichnet / geliefert

105034

m

1

EUR

Sonderabstellung mit freien Eisen (Anschlussbewehrung)

105036

Stück

1

EUR

Drempelstützenanschluss + Anschlussbewehrung

105037

m²

1

EUR

Offener Spiegel

105038

m²

1

EUR

Überlängenzuschlag bei RP20 über 4,76m / bei RP24 über   
5,01m

105040

m²

1

EUR

Überlängenzuschlag bei RP20 über 5,38m / bei RP24 über   
5,63m

105041

m²

1

EUR

Überlängenzuschlag bei RP20 über 5,58m / bei RP24 über   
5,83m

105042

m²

1

EUR

Überlängenzuschlag bei RP20 über 5,80m / bei RP24 über   
6,05m

105043

m²

1

EUR

Erhöhung Verkehrslast auf 4,00 KN/m²

105044

m²

1

EUR

Erhöhung Verkehrslast auf 5,0 KN/m²

105045

Stück

1

EUR

Einbau Deckenverbindungsdose

mit Metallmutter M5 für Leuchtenhaken

Typ: Kaiser 1265-50 oder gleichwertig

- Auslassöffnung d=60mm

- Einbautoleranz +/-15mm

- Fädeldraht ist bauseitig zu verlegen

- zzgl. bei RP-Decken Massivstreifen in Decke

105050

Stück

1

EUR

**Kaiser HaloX**® **100 1281-00 Gehäuse (ohne Tunnel) inkl.**   
**HaloX**®**-O 100 Universal-Frontteil**

Einbaugehäuse aus Kunststoff für Nieder- und Hochvolt   
Halogenleuchten

Durchmesser 130 mm

Lampenleistung max 50 W

Frontteil aus Kunststoff mit Mineralfaserplatte für   
Einbaudurchmesser bis Durchmesser <= 100 mm

Einbautoleranz +/-15mm

- Fädeldraht ist bauseitig zu verlegen

- zzgl. bei RP-Decken Massivstreifen in Decke

105051

2

Seite

Datum:

Kunde:

.2021

**Ratioplan-Vollmontagedecke**

**Leistung**



**Einheit**

**Menge**

**Preis**

**Katalog-Nr.**

Stück

1

EUR

**Kaiser HaloX**® **100 mit Trafotunnel 1281-30 inkl.**   
**HaloX**®**-100 Universal-Frontteil**

Einbaugehäuse aus Kunststoff für Niedervolt-Halogenleuchten   
mit Transformatortunnel

Durchmesser 130 mm

Tunnel: L 190mm; B 140mm; T 85mm

Lampenleistung max 50 W

Frontteil aus Kunststoff mit Mineralfaserplatte für   
Einbaudurchmesser bis Durchmesser <= 100 mm

Einbautoleranz +/-15mm

- Fädeldraht ist bauseitig zu verlegen

- zzgl. bei RP-Decken Massivstreifen in Decke

105052

Stück

1

EUR

Spannschloss

105060

3

Seite