Datum:

Kunde:

.2021

m²



1

EUR

**Stahlbetonwände d=11,5cm C20/25 XC1**

- eine Seite schalungsglatt (SB1)

- andere Seite abgescheibt

- Bewehrung und erforderliche Zuschläge in gesonderter Position

- je Wandscheibe 2 Montagedübel im Element enthalten

200000

m²

1

EUR

**Stahlbetonwände d=17,5cm C25/30 XC4**

- Außenwände mit angeformter Deckenaufkantung

- eine Seite schalungsglatt (SB1)

- andere Seite abgescheibt

- Bewehrung und erforderliche Zuschläge in gesonderter Position

- je Wandscheibe 2 Montagedübel im Element enthalten

200001

m²

1

EUR

**Stahlbetonwände d=24,0cm C25/30 XC4**

- Außenwände mit angeformter Deckenaufkantung

- eine Seite schalungsglatt (SB1)

- andere Seite abgescheibt

- Bewehrung und erforderliche Zuschläge in gesonderter Position

- je Wandscheibe 2 Montagedübel im Element enthalten

200002

m²

1

EUR

**Stahlbetonwände d=30,0cm C25/30 XC4**

- Außenwände mit angeformter Deckenaufkantung

- eine Seite schalungsglatt (SB1)

- andere Seite abgescheibt

- Bewehrung und erforderliche Zuschläge in gesonderter Position

- je Wandscheibe 2 Montagedübel im Element enthalten

200003

m²

1

EUR

**Stahlbetonwände d=10,0cm C20/25 XC1**

- eine Seite schalungsglatt (SB1)

- andere Seite abgescheibt

- Bewehrung und erforderliche Zuschläge in gesonderter Position

- je Wandscheibe 2 Montagedübel im Element enthalten

200004

m²

1

EUR

**Stahlbetonwände d=15,0cm C25/30 XC4**

- eine Seite schalungsglatt (SB1)

- andere Seite abgescheibt

- Bewehrung und erforderliche Zuschläge in gesonderter Position

- je Wandscheibe 2 Montagedübel im Element enthalten

200005

m²

1

EUR

**Stahlbetonwände d=20,0cm C25/30 XC4**

- Außenwände mit angeformter Deckenaufkantung

- eine Seite schalungsglatt (SB1)

- andere Seite abgescheibt

- Bewehrung und erforderliche Zuschläge in gesonderter Position

- je Wandscheibe 2 Montagedübel im Element enthalten

200006

m²

1

EUR

**Stahlbetonwände d=24,0cm C20/25 XC1**

- Treppenhauswände mit angeformter Deckenaufkantung

- eine Seite schalungsglatt (SB1)

- andere Seite abgescheibt

- Bewehrung und erforderliche Zuschläge in gesonderter Position

- je Wandscheibe 2 Montagedübel im Element enthalten

200008

m²

1

EUR

**Stahlbetonwände d=15,0 cm C20/25 XC1**

- eine Seite schalungsglatt (SB1)

- andere Seite abgescheibt

- Bewehrung und erforderliche Zuschläge in gesonderter Position

- je Wandscheibe 2 Montagedübel im Element enthalten

200009

1

Seite

Datum:

Kunde:

.2021

m²



1

EUR

**Stahlbetonwände d=20,0cm C20/25 XC1**

- Treppenhauswände mit angeformter Deckenaufkantung

- eine Seite schalungsglatt (SB1)

- andere Seite abgescheibt

- Bewehrung und erforderliche Zuschläge in gesonderter Position

- je Wandscheibe 2 Montagedübel im Element enthalten

200010

2

Seite